송원고등학교 우레탄시설 교체 공사

설            계             서

2016 . 12.

-  목    차  -

1.  시   방   서

1-1.설계설명서

1-2. 공사 시방서

2. 설계 내역서

1-1. 설계 예산서

3. 수 량 산 출 서

4. 도 면

송원고등학교 우레탄시설 교체 공사

시            방             서

2016 . 12.

설 계 설 명 서

1. 공   사   명 : 송원고등학교 우레탄시설 교체 공사

2. 공 사 위 치  : 광주광역시 남구 송하동 365-35번지 (송원고등학교 내)

3. 공 사 범 위  : 본 시방서 및 별첨 설계 도서에 명시한 범위로 한다.

4. 공 사 개 요

1) 철거공사

- 운동장 우레탄 트랙철거  : 1,966 ㎡

- 농구장 우레탄 포장 철거 :   512 ㎥

2) 운동장 조성공사

- 운동장 포장 복구 (모래+마사) :  2,475 ㎡

- 운동장 잔디식재(폭1.2~3.2M, 평떼) : 655 ㎡

- 측구수로관(300×300,디자인뚜껑) : 80.0 M

5. 본공사에 소요되는 공기는 착공일로부터 60일로한다.

다음의 경우에 한해 승인을 득하여 공기를 연장할 수 있다.

- 공사기간중 강우일수가 연평균 강우일수보다 많은경우

- 천재지변으로 인하여 작업이 중단되었을경우

- 관의 지시에 의하여 작업이 중단되었을경우

일  반  사  항

1. 본 공사에 있어 시방서 및 설계서에 누락된 사항 및 의심된 사항에 대하여는 감독관과(집행청으로부터 위촉받은 감독관 포함) 상호 협의하여야 할것이며 임의 시공은 불 허함.

2. 본 공사중 경계부의 민원담장등 공사로 인하여 주택 및 기타 시설에 피해가 없도록 주의 할 것이며, 공사중 피해를 끼쳤을 때에는 즉각 원상 복구하여 피해부분은 당사자와 합의 보상을 원칙으로 한다.(도급사 부담 복구, 대민피해 없도록 할것)

3. 본 공사용 부자재는 품질이 양호한 재료(KS표시제품)를 사용하되 입하즉시 가공전에 감독관의 승인을 얻어 합격한 재료를 사용할 것 이며, 불합격 재료는 즉시 현장외로 반출할 것.

- 국토해양부 표준시방서 내용을 기본으로 하며 도면, 내역서, 시방서, 특기시방서 등의 설계도서상에 부득이 하게 특정제품의 명칭 및 규격  등이 명기 되었다 하더라도  성능, 규격, 품질, 용량, 상태, 가격 등을 비교하여 동등 이상의 제품일 경우 감독관의 승인을 받아 타 자재로 변경 사용 할 수 있음.

4. 하기 공사완료시에는 특히 감독관의 검사를 받은 후 계속공사를 실시할 것.

(1)  기초를 시공할 때

(2)  철근 조립이 끝났을 때

(3)  주요 부분을 시공할 때

(4)  기타 감독이 요구할 때

5. 본 공사 시공중 특히 안전에 유의 할 것이며, 발생시는 도급인이 책임질 것.

6. 공사 시공중 도급인이 불안전한 시공을 할 때에는 공사의 전부 혹은 일부를 감독관이 중단시킬 수 있다.

7. 시공이 완료되어 준공검사를 받고자 할 때에는 공사장 내의 정리, 정돈은 물론 가설물을 완전히 철거하고 청소를 깨끗이 할 것.

8. 준공검사원을 제출시는 준공된 주요 시공 부분(2개소)를 촬영하여 (사진규격 10x15) 첨부 제출할 것.

9. 검사를 위하여 시공된 구조물 등을 파괴 검사 할 수 있다.  이때의 원상복구는 도급인의 부담으로 감독이 지정한 시일까지 보수해야 한다.

10. 본 공사중 외부 경계에 접한 구조물 시공은 감독관 및 학교장과 사전 협의후 시공한다.

11. 본 공사 준공 기간은 착수일로부터 60일간 으로 한다.

토 목 일 반 시 방 서

1. 우레탄 포장 철거 공사

- 기존 운동장 우레탄 철거공사로서 학생들의 안전활동 및 기존 시설물에 피해가 없도록 안전계획서를 작성하여 제출후 공사시행하며 피해가 없도록 하여야한다.

- 기존 구조물 철거공사는 기계철거를 원칙으로 하며 철거시 비산먼지 발생을 억제 하기위하여 살수(물뿌림)를 수시로 하여야 한다.

- 기존구조물 철거시 감독관 및 학교관계자와 사전 협의 후 시행한다.

- 우레탄 포장 철거시 우레탄 절단(폭1.0m @3m)후 제거하며, 기존배수로 및 시설물 (맨홀 및 집수정 등) 훼손이 없도록 주의하여 철거 한다.(절단기 사용  절단, 철거 시공 전 후 사진 제출)

- 우레탄 철거후 비산 및 위해성물질이 비산되지 않도록 하여야하며 철거후 즉시 반출 하여야 한다.(학교내 적재금지)

- 작업차량 진출입로 확보를 위하여 기존 포장(블럭)철거 후 복구시 보도블럭은 현장 유용 처리 하여야 하므로 기존 보도블럭 은 인력 철거를 원칙으로 한다.

- 철거 후 뒷정리를 철저히 하여야 한다.(반드시 감독관의 승인을 득할 것)

- 철거시 안전사고에 만전을 기할 것이며 안전사고 요인지역에는 표시판과 안전망을 설치하고 주야식별이 가능하게 한다.

- 기타 피해가 예상될시 감독관의 지시에 따르기로 하며 민원이 발생시는 도급인이 즉시 처리한다.

- 폐기물은 재활용 및 폐기처리물로 구분하여 지정업체에 위탁처리 한다.

- 폐기물 반출시 도급사는 반드시 현장내 이동식 축중계를 설치 하여 공차시 와 적사반출시 측정(계근)을 하여 그 기록을 남기고 감독관에게 제출한다.

(이동식 축중계 현장내 설치 관리 곤란할 때는 각 학교별 최단거리 축중업을 등록한 전문업체에 위탁 처리 하여야 한다. 전문업체 선정시 감독관 사전 승인을 득한다.)

- 폐기물 계근시 도급사는 계근전 후 사진 촬영 및 계근량 기록 전표를 모든 폐기물 차량을 실시 한다.(그 결과물을 시행청 감독관에게 제출 확인 한다.)

2. 운동장 포장 공사(모래+마사)

1. 일반사항

1.1  적용범위

- 이 시방서는 학교 운동장 조성공사 중 흙 운동장 포장 공사에 적용한다.

- 이 시방서에 언급되지 않은 사항은 국토교통부 표준시방서 토공사 중 흙쌓기 및 되     메우기 시방서를 참고한다.

1.2  제출물

- 설계도서에 맞추어 시공 계획서를 작성하여 제출하여야 한다.

1.3 기상 조건

- 우기시 토공 작업은 토양 함수비의 과다를 초래하므로 연기한다.

- 동절기에는 원칙적으로 흙쌓기 작업을 중단하여야 한다.

- 토공 작업면의 여름, 눈, 뻘, 폐 콘크리트 및 기타 유해 물질은 제거한 후 작업한

다.

1.4 배수 조건

- 수급인은 특별한 지시가 없어도 깎기 장소, 토취장, 쌓기 원지반 등에 고인물은 제

거한다.

- 시공 중 필요한 경우에는 배수구를 설치하여 배수한다.

2. 재료

2.1 재료의 일반적 기준

- 공사에 사용할 모든 재료는 제반 시방서 규정 및 한국 산업규격(K.S)에 부합되는

품질이어야 하고 공사 감독관의 서면 승인을 받은 것이어야 한다.

- 국내 표준

KS F 2302 흙의 입도 시험 방법

KS F 2303 흙의 액성한계 시험방법

KS F 2304 흙의 소성한계 시험방법

KS F 2306 흙의 함수비 시험 방법

KS F 2312 흙의 다짐시험 방법

KS F 2322 흙의 투수 시험 방법

KS F 2324 흙의 공학적 분류 방법

- 시방서 및 기타 규정에 맞지 않는 재료는 공사에 사용해서는 안 되며, 감독관이 부

적합하다고 판단한 자재는 즉시 수급인 부담으로 공사 현장에서 반출 하고 신품을

사용하여야 한다.

- 모든 시험의 성과 보고서는 제출 자료의 시방에 명시된 바에 따라 감독관에게 제출

해야 한다.

- 흙 운동장 재료는 배수성이 뛰어나고, 부서진 면이 각지지 않은 마사토와 모래의

혼합 재료를 사용해야 한다. 현장에 반입 시 마사토 및 모래 내에 굵은 모래 알갱

이나 돌 부수러기, 자갈 등이 포함되지 않아야 한다.

- 마사토 및 모래 재료에는 초목, 그루터기, 나무 뿌리, 쓰레기, 유기질토 등 유해

물질이 함유되지 않아야 한다.

- 동결된 재료는 흙쌓기에 사용할 수 없다.

- 마사토 및 모래는 반입전에 샘플을 현장에 가지고 오거나, 생산지에 공사감독과 도

급자가 현장을 확인하여 적정한 제품인지를 확인하여 승인 후 반입해야 한다.

2.2 흙 운동장 재료의 기준

- 마사토란 화강암이 풍화되어 생긴 흙을 말한다. 배수성과 통기성이 좋아서 조경수

식재, 분재, 화분 등에 많이 사용되며, 백마사와 질마사로 분류된다.

- 백마사는 점토나 황토 성분이 거의 포함되지 않은 돌가루와 비슷한 상태의 흙으로

특히 배수성이 뛰어나며, 부서진 면이 각지지 않고 부드러워 학교운동장이나 테니

스장 등에서 많이 사용된다.

- 질마사는 백마사와 달리 점토나 황토가 섞여있는 마사토로 일반적으로 모든 작물

농사에 적용되며, 황토의 함유량에 따라 정원수 식재, 못자리, 흙, 논, 밭의 객토

등에 사용되며, 황토방, 흙벽돌, 테니스장에 널리 사용된다.

- 흙 운동장의 포장 단면은 쇄석기층 (설계상두께), 마사토(30%)와 모래(70%)로 혼합

된 혼합 재료 (설계상두께)를 기준으로 한다.

- 쇄석기층에 사용되는 쇄석의 입경은 25 mm 를 기준으로 한다.

- 흙 운동장의 포장 재료로 사용하는 마사토는 4번체(4.75 mm) 100% 통과시료를 사용

한다.

- 흙 운동장 재료로서 마사토와 모래가 혼합된 재료를 사용하는 데, 이 때 사용하는

모래는 0.25∼1.2 mm 정도의 입경을 가진 모래를 사용한다.

- 마사토와 모래의 혼합비는 3:7 기준으로 하고 혼합 시 200번체(0.075mm) 통과율이

12 %이하로 혼합한다. 이 때 통과율이 기준을 충족하고 백마사의 품질이 양호할 경

우 감독관과 협의하에 마사토의 함유량을 조정할 수 있다.

- 위에서 언급한 혼합 재료의 경우 표준 A 또는 B 다짐을 기준으로 하여 90%의 다짐

도로 다졌을 때, 투수계수는 1×10⁻⁵㎝/s이상을 만족하여야 한다.

3. 시공

3.1 시공 일반

- 흙쌓기 구간에 대한 규준틀, 토공 포스트, 준비 배수, 벌개 제근, 표토 제거, 구

조물 및 지장물 철거 등이 완전히 이루어진 후에 흙쌓기 작업을 하여야 한다.

- 흙쌓기 할 원지반은 최소 15cm 깊이까지 흙을 긁어 일으킨 후 소요 밀도를 얻을

때까지 다짐을 하여야 한다.

- 동결된 원지반 위에 흙쌓기를 할 수 없다. 지반이 동결되었다고 판단될 경우에는

동결층을 완전히 제거한 후 지반 개량 공법을 활용하여 지반 개량을 실시하여 공

사 감독자의 확인 후 시공하여야 한다.

- 수급인은 구조물의 인접 부위에 되메우기를 한 후 다짐이 필요한 경우에는 구조물

에 손상이 되지 않도록 장비 및 시공 방법을 결정하고, 구조물 주위를 다짐하여야

한다.

3.2 시공 중 배수

- 흙쌓기 작업중 시공자는 항상 배수에 유의하여 표면에 물이 고이지 않도록 하여

야 하며, 흙쌓기 내부로 유입하는 외부 유입수에 대해서는 배수 처리를 하여야

한다.

- 일일 작업 종료 시 또는 작업을 중단하는 경우에는 흙 쌓기 다짐 면을 4%이상의

횡단 기울기로 평탄하게 마무리하고 다짐을 하여 배수가 잘 되도록 하여야 한다.

- 비가 멎은 후 즉시 작업을 개시할 필요가 있을 때에는 비가 오기 전에 미리 폴

리에틸렌 등으로 시공 면을 덮어서 빗물의 침입을 막아야 한다.

3.3 재료 반입 및 포설

- 마사토 및 모래는 공사 감독자가 확인한 품질이 검증된 자재를 반입하되, 반입 전

에 모든 하부 기반 시설(노체, 노상, 맹암거시설 등)을 완료하여 감독의 검측 후

반입하여야 한다.

- 마사토와 모래의 혼합 재료 포설 시는 규준틀을 설치하여 과다 또는 과소 쌓기가

되지 않도록 해야 하며, 규준틀은 다짐 완료시까지 파손 또는 훼손 되지 않게 관

리해야 한다.

- 마사토와 모래의 혼합 재료 포설 시 자갈이나 돌 부스러기가 발견 될 때는 즉시

인부를 동원하여 모두 제거해야 한다.

- 마사토와 모래의 혼합 재료는 포설 장비의 효율을 감안하여 적정 속도로 반입하여

모든 작업이 완료되지 않더라도 당일 반입한 마사토와 규사의 혼합재료는 최소한

의 다짐을 실시하여 작업 중 비가 오더라도 내부로 빗물이 침투하는 일이 없도록

해야 하며, 공사 재개 시는 공사 감독자가 검측하여 이상이 없는 경우에 후속 작

업을 재개한다.

- 마사토와 모래의 혼합 재료 포설은 그레이다 장비에 의한 포설을 원칙으로 한다.

다만 작업 구간이 협소하거나 소규모 포설인 경우는 감독과 협의하여 장비를 달리

할 수 있다.

- 마사토와 모래의 혼합재료 포장의 최종 마무리면의 기울기는 설계서에 의하되, 명

시되지 않은 경우는 운동장 중심에서 전,후와 ,좌우로 0.5%의 기울기기를 확보하

여 운동장 물고임을 방지하고 주변 U형 측구로 빗물 등이 고르게 유입 될 수 있도

록 시공해야 한다.

3.4 다짐

- 수급인은 균일하고 효율적인 다짐을 위해 그레이더 등으로 면 고르기를 하여야

하며, 흙의 함수비를 실내 다짐 시험의 최적 함수비 허용 범위 이내로 조절한

후 다져야 한다.

- 수급인은 공정 계획에 따라 다짐 작업을 할 장비의 종류, 대수, 장비 조합등에

대한 시공 계획서를 제출하여 공사 감독자의 확인을 받은 후 작업을 수행하여야

한다.

- 흙 쌓기 다짐 공사를 할 경우 다짐의 범위는 운동장 등 마사토와 규사의 혼합

재료가 포설되는 전 구간을 소요 다짐도에 도달할 때까지 고르게 다져야 한다.

- 흙쌓기 다짐 장비는 전 구간에 걸쳐 규정된 하중으로 동일한 속도로 다짐 할 수

있는 다짐 장비를 사용하여야 하며, 다짐 장비 선정은 설계서에 의하되, 다짐

장비를 변경하고자 할 경우는 공사 감독자의 확인을 받아야 한다.

- 구조물에 인접한 부분과 같이 좁은 지역 또는 구조물에 과도한 압력을 가하여

손상을 일으킬 가능성이 있는 장소에는 소형 다짐 장비를 이용하여 균일하게 다

져야 한다.

- 대형 진동 로울러를 사용할 경우 구조물 주변은 구체에서 1m정도 떨어져서 다짐

을 실시한다. 대형 진동 로울러로 다짐이 곤란한 구조물이 접하는 부위는 소형

램머 등을 사용하여 다짐을 실시한다.

- 다짐의 기준

마사토와 규사의 혼합재료의 다짐 완료후의 두께는 15cm를 만족하여야 하며, 각 층마다 KS F 2312의 표준 A 또는 B 방법에 의하여 정해진 최대 건조 밀도의 90% 이상의 밀도가 되도록 균일하게 다져야 한다.

- 현장 내 다짐시험은 감독관이 지정 한 장소 2 ~3곳이상 현장내 평판재하시험(다짐밀도 시험)을 하여 그 성적서를 감독관에게 제출하여야 한다.

3.5 유지 관리

- 표면 배수를 원활하게 하기 위해 집수정, U형 측구 등 배수 계통의 정기적인 청

소, 점검 및 보수를 실시하여야 한다.

- 완성된 포장 마감면은 정기적으로 점검하고 자연스런 표면 배수 경사가 되도록

하며 포장면이 균일하지 않은 경우 새로운 재료를 고루 포설 후 다짐하고 배수구

설치 방향으로 경사지게 하도록 한다.

- 동절기 운동장 결빙에 대한 별도의 유지 관리를 실시하여야 한다.

- 운동장에 발생하는 비산 먼지를 최소화하기 위해 충분히 습윤 상태를 유지 하도

록 하고 자동 살수 시설 설치를 고려할 수 있다.

3.6 모래마사 유해성 검출 시험

- 운동장 조성에 필요한 모래,마사 혼합재의 중금속 함유량이 “토양환경보전법”에 적합한 재료 사용 한다.

- 모래 마사 혼합재 유해성(중금속) 검출 시험은 다음 기준이하의 재료 사용.

모래 마사 혼합재 시험은 자재 반입시 1회 검사 와 모래마사 혼합 포설다짐후

1회검사하며  총 2회 실시한다. (토양 유해성 검출 시험 불합격 재료는 즉시

현장외로 반출 하며 즉시 재시공하여야한다.)

<표1. 흙 운동장의 중금속 기준>

중금속 종류	단위	함유량 기준	시험규정	비 고
크롬(Cr6가)	mg/kg	5	토양오염공정시험기준	환경부고시 제2016
납(Pb)	mg/kg	90	토양오염공정시험기준	환경부고시 제2016
카드륨(Ca)	mg/kg	4	토양오염공정시험기준	환경부고시 제2016
비소(As)	mg/kg	25	토양오염공정시험기준	환경부고시 제2016
수은(Hg)	mg/kg	4	토양오염공정시험기준	환경부고시 제2016
구리(Cu)	mg/kg	60	토양오염공정시험기준	환경부고시 제2016
아연(Zn)	mg/kg	300	토양오염공정시험기준	환경부고시 제2016
니켈(Ni)	mg/kg	100	토양오염공정시험기준	환경부고시 제2016
세레늄(Se)	mg/kg	500	어린이놀이시설의시설기준및기술기준
바륨(Ba)	mg/kg	1000
안티몬((Sb)	mg/kg	60

4.포 장 복 구 공 사

- 공사차량 통행에 따른 보도블럭 및 각종 포장은 기존 시설에 맞추어 원상 복구 하여야함.

- 원상복구함에 있어 보조기층을 철저히 다짐하여 추후 부분 침하 및 하자가 없도록 소정의 다짐이 이루어져야함.

- 포장공사 마무리(마감)후 물고임이 없어야 한다.

- 포장 복구시 기존 포장 패턴과 동일하게 설치하여야함.

- 포장면은 배수로쪽으로 물매를 두어 배수가 원할히 되도록 한다.

- 성토부에 위치한 포장공사는 다짐을 철저히 하여 침하 및 균열에 대비한다.

- 포장 줄눈 캇팅은 5M당 바둑판모양으로 설치한다.(모든 콘크리트 바닥포설 포장구간)

- 와이어매쉬는 #8-150x150 정품을 사용한다.

- 보조기층 설치시 골재 입도가 잘 혼합되어 CON,C 물이 스며들지 않도록 다짐을 철저히 한다.

- 포장공사 시행전 설비, 전기 등 외부 배관공사의 공정을 확인한 후 시행한다.

- 포장공사 마무리(마감)후 물고임이 없어야 한다.

- 포장의 칼라 및 디자인등은 별도로 공사착수전에 계획안(3개안 이상)을 제출하여 발주처 (감독관)와 협의하여 시공하도록 한다.

5. 배 수 공

- 배수공(우수,오수) 기성품 자제는 KS정품사용하며, 설계도서의 동등이상 사용.

- U형 배수로 뚜껑은 기성 제품 (스틸그레이팅, 디자인그레이팅)을 설치한다.

- 배수로는 지형 여건을 감안하여 최소 1/200 구배이상 설치하여 배수가 원활하도록 한다.

- 배수관로 시공시 도로부분의 관로(도시가스, 상수도, 오수)를 확인 후 시공할 것.

- 측구수로관 설치시 유동이 없도록 기초 콘크리트 및 보강콘크리트 타설 하여 유동이 없도록 견고히 고정 후 운동장 모래마사 다짐을 한다.

-  배수로  디자인그레이팅 뚜껑의 규격을 확인한 후 설치 한다.

- 측구수로관은 KS규격을 사용 하며, 앵글부착형으로 반입 한다.

- 디자인 뚜껑 반입전 반드시 학교 관계인에게 3개안의 시안을 제시 후 승인된 시안으로 제작하여 반입 한다.

- 측구수로 설치시 기존 배수로측으로 물구배를 두어 원활한 배수가 되ㄹ도록 한다.

- 측구수로관의 운반 및 적치중 외관상 균열 및 파손된 자재는 즉시 현장에서 반출 한다.

6.경계석 설치공사

- 경계석은 반드시 기초 콘크리트 타설 후 설치한다.

- 경계석 이음부는 몰탈(1:3)로 처리하고 줄눈 마감 후 구체에 묻은 이물질은 깨끗이 청소 할 것.(즉시)

- 경계석은 콘크리트와 화강석의 구분은 설계도에 준할 것.

- 경계석 설치 후 요철이 없도록 한다.

7. 기존 구조물 철거 공사

- 우레탄 포장제는 철거전 선절단(3*1)을 하여 철거하며 비산먼지 및 위해성물질 이 비산되지 않도록 하여야하며 철거된 우레탄은 즉시 반출하여야한다.

(학교내 적재금지)

- 기존구조물 철거공사는 기계철거를 원칙으로 하며 철거시 비산먼지 발생을 억제하기 위하여 살수(물뿌림)를 수시로 하여야 한다.

- 기존구조물 철거시 감독관 및 학교관계자와 사전협의후 시행한다.

- 철거후 뒷정리를 철저히 하여야 한다.(반드시 감독관의 승인을 득할 것)

- 철거시 안전사고에 만전을 기할 것이며 안전사고 요인지역에는 표시판과 안전망을 설치하고 주야식별이 가능하게 한다.

- 기타 피해가 예상될시 감독관의 지시에 따르기로 하며 민원이 발생시는 도급인이 즉시 처리한다.

- 폐기물은 재활용 및 폐기처리물로 구분하여 지정업체에 위탁처리 한다.