피지컬 컴퓨팅 마이크로 비트(micro:bit)

•마이크로 비트 : 영국 BBC 방송국에서 2016년에 코딩교육을 위해 만든 소형 컴퓨터

마이크로 비트 소개

2. 연결하는 센서 및 부품 소개

브레드 보드(일명 빵판)

케이블 타입(일명 점퍼선)

전기란? I(전류)=V(전압)/R(저항)

고정저항

가변저항

수위센서	수분센서	물(수분)이 많으면 저항이 낮아지고 물(수분)이 적으면 저항이 높아짐.

사운드센서 : 사운드 센서는 주위의 소리를 전기적 신호로 바꾸는 기능을 함.	조도센서 : 빛(광에너지)를 받으면 전기전 신호로 바꾸는 기능을 함( 황화카드뮴 소자(cds)를 사용하기 때문에 cds 센서라고 함)
박수치면 켜지는 조명등	자동차 헤드라이트, 저녁에 켜지는 가로등

초음파 센서 : 초음파로 사물의 거리 측정하는 센서. trig에서 쏜 초음파가 echo로 올때까지의 시간을 58로 나누면 cm가 됨.	LED 센서 : 약1.5~2V DC전기를 입력하면 빛을 냄.	수동 부저(피에조 부저) :소리를 내는 작은 스피커
자동차 안전거리 경보