[붙임12]

송원고등학교 교복 규격(사양)서(재학생과 동일)

1) 교복 디자인 및 섬유 혼용율

※교복에 브랜드 라벨을 부착하지 않는 것을 원칙으로 한다.

교복의 안감에는 브랜드 문양을 넣지 않으며, 치수, 섬유혼용률 및 제품 취급시 주의사항

등을 표시한 택만 부착한다.

<동복> 남

복종	디자인	디자인 특기사항	섬유 혼용율
자켓		- 밝은 멜란지 회색 원단 - 진회색 개버딘/배색 개버딘 - 은장 단추(싱글3버튼) - 상주머니: 학고 1.2㎝ 배색 하주머니: 쌍입술 배색 주머니(덮개). - 카라, 앞여밈부분&밑단: 진회색 1.2㎝, 흰색 0.6㎝ 개버딘 배색 - 상주머니(학고), 하주머니(쌍입술 배색): 진회색 개버딘 배색 - 학교 마크 위치: 상주머니에서 0.5㎝ 뛰우고, 중앙 바로 밑에 부착	모(울) 80% 나일론 20% 안감 폴리에스테르 100%
조끼, 가디건		- 몸판 원단: 검은 색 - 배색 원단: 회색 - 네크라인, 밑단 시보리에 배색 들어감, 학교마크 부착	모(울) 50% 아크릴 50%
와이 셔츠		- 줄무늬 원단 - 백색 셔츠 단추(싱글7 버튼) - 라운드 주머니+덮개 - 카라: 백색 양면 배색 - 기본 셔츠카라	폴리에스테르 65% 코튼 35%
바지		- 진회색 개버딘 원단 - 신사형 1턱(주름) 바지 - 부츠컷 형태 바지 금지 - 바지통 8인치 이상	모(울) 60% 폴리에스테르 40%
넥 타이		- 진밤색 2㎝, 분홍색 0.8㎝ 간격으로 사선으로 제작	폴리에스테르 100%

[붙임13]

<동복> 여

복종	디자인	디자인 특기사항	섬유 혼용율
자켓		- 밝은 멜란지 회색 원단 - 진회색 개버딘/배색 개버딘 - 은장 단추(싱글3버튼) - 상주머니: 학고 1.2㎝ 배색 하주머니: 쌍입술 배색 주머니(덮개). - 카라, 앞여밈부분&밑단: 진회색 1.2㎝, 흰색 0.6㎝ 개버딘 배색 - 상주머니(학고), 하주머니(쌍입술 배색): 진회색 개버딘 배색 - 학교 마크 위치: 상주머니에서 0.5㎝ 뛰우고, 중앙 바로 밑에 부착	모(울) 80% 나일론 20% 안감 폴리에스테르 100%
조끼,가디건		- 몸판 원단: 검은 색 - 배색 원단: 회색 - 네크라인, 밑단 시보리에 배색 들어감, 학교마크 부착	모(울) 50% 아크릴 50%
블라우스		- 줄무늬 원단 - 백색 셔츠 단추(싱글7 버튼) - 오각 주머니+덮개 - 카라: 백색 양면 배색 - 기본 셔츠카라	폴리에스테르 65% 코튼 35%
치마		- 진회색 개버딘 원단 - 앞판만 외주름 양쪽에 2개씩 들어감 - 스키니 형태 바지 금지 - 바지통 6인치 이상	모(울) 60% 폴리에스테르 40%
넥 타이		- 진밤색 2㎝, 분홍색 0.8㎝ 간격으로 사선으로 제작	폴리에스테르 100%

[붙임14]

<하복-남>

복종	디자인	디자인 특기사항	섬유 혼용율
셔츠		- 백색 원단 - 둥근 모양 진 밤색 단추 7개 - 주머니와 주머니 덮개 있음. - 어깨, 카브라 소매에 진 밤색 띠 있음 - 마크 위치 : 윗주머니 덮개 중앙 바로 밑에 부착 - 와이셔츠형 칼라 - 넥타이 없음 - 바지주머니를 덮는 길이 - 가슴 부분 구분선 있음	폴리에스테르 70% 레이온 30%
바지		- 베이지색 원단(반바지 동일) - 바지 양쪽에 주머니 있음. - 바지단의 여유분을 충분히 줄 것 - 바지통은 8인치 이상으로 할 것 - 반바지 기장은 무릎선까지 할 것	모(울) 60% 폴리에스테르 40% (반바지: 폴리에스테르 85%, 폴리우레탄 10%, 스판 5%)

<하복-여>

복종	디자인	디자인 특기사항	섬유 혼용율
블라우스		- 백색 원단 - 둥근 모양 진 밤색 단추 5개 - 윗 주머니 있음 - 칼라, 카브라 소매에 진 밤색 띠 있음 - 마크 위치 : 윗주머니 중앙 바로 밑에 부착 - 좁은 세라형 칼라 - 리본 있음 (샘플 참고) - 치마는 옆 호주머니 지퍼 2/3 이상을 덮는 길이	폴리에스테르 70% 레이온 30%
치마		- 베이지색 원단(반바지 동일) - 외줄 주름치마 - 치마 골반 부분에 진 밤색 외줄 띠가 있음 - 치마 길이는 서있는 자세에서 무릎 중앙까지 - 양 옆에 지퍼형 주머니 있음. - 바지통 6인치 이상 - 반바지 기장은 무릎선까지 할 것	모(울) 60% 폴리에스테르 40% (반바지: 폴리에스테르 85%, 폴리우레탄 10%, 스판 5%)

[붙임15]

디자인 및 견본(동복)

〔 교복용 학교 마크 〕

크기: 3.5㎝ × 4㎝

〔 교복용 견본 사진 〕

[붙임16]

디자인 및 견본(하복)

〔 교복용 학교 마크 〕

크기: 3.5㎝ × 4㎝

〔 교복용 견본 사진 〕