(     SAD      ) 동아리 활동 일지

차시	( 7 ) 차시		교사 확인	이름 : 안인숙 (인)
일시	9월 28일			장소	스터디 카페
참가자	총 3 명			결석생 및 사유 :
주제 : 일본의 전력 시설에 관한 고찰
활동 내용
일본은 전세계적으로 사용하는 전압인 220V와는 다르게 110V를 사용한다. 그 이유로는 산업구조적 측면과 시대적 배경을 들 수 있는데 산업적 측면 : 일본의 전력 관리 시설은 현재 여러 중소기업들이 분할하여 전담하기 때문에 ‘한전’이라는 국가 기관이 통괄하는 체제가 아니기에 발생하며 또한 쉽사리 일본 전역에 퍼져있는 송전선들을 바꿀 수 없고 바꾸려면 천문학적인 금액이 들기에 바꿀 수 없음을 밝힌다. 시대적 배경 : 시대적으로 과거에는 높은 전압으로 승압하여 전력을 송전할 수 있는 여건이 되지 않았기 때문에 110V에 머무르고 있는 것이다.
반성 및 느낀 점
송전선을 모조리 교체하기 위해서는 엄청난 금액이 들기 때문에 일본이 쉽사리 전압을 승압하여 송전하기 못 하는 이유에 대하여 공감하는 계기가 되었고, 이에 우리는 우리나라의 기술력과 그에 따른 윤택한 삶에서의 혜택을 잊고 살고 있지는 않았나 하는 생각에 빠져 다시금 우리 생활 습관을 돌아볼 수 있는 계기가 됐다.
다음 활동 계획		미정